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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง  การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและโครางการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต  จำนวน  ๓  โครงการ  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
-----------------------------------

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย   มีความประสงค์ดำเนินจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสพัลท์คอนกรีต  จำนวน  3  โครงการ  โดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียดดังนี้


โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายเกตุคู่ – หนองขาม 
(ตอนที่ ๓)  หมู่ที่  ๑๓  บ้านหนองจับไก่  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๒๖๑  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๑,๓๐๕  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด   
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เป็นเงิน  ๗๘๐,๐๐๐  บาท
(-เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)   
     
 โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต  สายทุ่งสะแกแสง  (ตอนที่ ๔)  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต   ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๔๔๖  เมตร  แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย  ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๒,๖๗๖  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด      

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน ๑,๓๗๔,๙๐๐ บาท
(-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)   


โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวังมะเดื่อ – ถ้ำหมี  หมู่ที่ ๓ บ้านวังมะเดื่อ  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๒๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๑,๒๕๐  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เป็นเงิน  ๗๔๕,๕๐๐  บาท
(-เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)   
- ๒ –
                   
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง ทำงานที่ประมูลจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

       
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

      
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย     และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา        กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    

   

๕.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย



๖.  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจ้างก่อสร้าง
โครงการที่  ๑    ในวงเงินไม่น้อยกว่า           ๓๙๐,๐๐๐   บาท   
โครงการที่  ๒    ในวงเงินไม่น้อยกว่า          ๖๘๗,๔๕๐ บาท  
โครงการที่  ๓    ในวงเงินไม่น้อยกว่า          ๓๗๒,๗๕๐ บาท  
ทั้งนี้  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาฉบับเดียว  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ   หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

      
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  ๑๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   ณ. สถานที่ดำเนินการ  ดังนี้


โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเกตุคู่ – หนองขาม 
(ตอนที่ ๓)  หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองจับไก่  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เวลา  ๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐  น.


โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต  สายทุ่งสะแกแสง 
(ตอนที่ ๔)  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เวลา  ๐๙.๓๑ – ๑๐.๐๐  น.



โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมะเดื่อ – ถ้ำหมี  หมู่ที่ ๓ 
บ้านวังมะเดื่อ  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เวลา  ๑๐.๐๑ – ๑๐.๓๐  น.

                        กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่  ๒๓  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๐.๐๐  น.  ณ.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ( ชั้น  2 ห้องท้องถิ่นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใน  วันที่   ๒๗    เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา   ๑๔.๐๐   น.
- ๓ –
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

      
โครงการที่  ๑      ในราคาชุดละ     ๑,๐๐๐   บาท 

โครงการที่  ๒      ในราคาชุดละ    ๑,๕๐๐   บาท
โครงการที่  ๓      ในราคาชุดละ     ๑,๐๐๐   บาท
ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย     ระหว่าง   วันที่   ๗    เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔
ถึงวันที่   ๑๕    เดือน   กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  แว็บโซต์  www. huaysai.go.th.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐–๓๒๕๗–๘๓๑๘   ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ    ณ    วันที่   ๗    เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๔


                      ( นายชออม  ทองเงิน )

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
